|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg** | | **ИО 22.17.02 Качалка на пружине Дельфинчик**  **Серия «Морская»**  **тип 2б** | | |
|  | **Комплектация** | | **Кол-во** | **Ед-ца изм.** |
| **1** | **Основание качалки** | Сварной каркас из стальной трубы диаметром не менее 133мм с толщиной стенки не менее 3,5мм стальной трубы диаметром не менее 42мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, стальной трубы диаметром не менее 32мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, профильной трубы сечением не менее 60х30мм с толщиной стенки не менее 2,2мм, стальных пластин толщиной не менее 5мм. Основание качалки соединено с пружиной, окрашено в синий цвет.  Размер основания, мм: 700х500х970 | 1 | шт. |
| **2** | **Пружина** | Закаленная пружинная сталь с диаметром прутка 26мм. Окрашена порошковой краской в серый цвет.  Размер, мм: 490х127 | 1 | шт. |
| **3** | **Боковина качалки** | Влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм вырезана под стилизованное изображение дельфина. Кромки фанеры шлифованы и закруглены, окрашены в бело-синие цвета. Размер, мм: 870х800 | 2 | шт. |
| **4** | **Ручка для держания** | Внутренние ручки для рук выполнены из круглой трубы диаметром 22мм с толщиной стенки 2мм. Окрашена порошковой краской в красный цвет.  Размер, мм: 70х200х40 | 2 | шт. |
| **5** | **Сиденье** | Влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм, окрашена в бежевый цвет. Кромки фанеры шлифованы и закруглены.  Размер сиденья не менее, мм: 540х230 | 1 | шт. |
| **6** | **Спинка** | Влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм, окрашена в бежевый цвет. Кромки фанеры шлифованы и закруглены.  Размер спинки не менее, мм: 540х230 | 1 | шт. |
| **7** | **Перекладина для ног** | Сварная конструкция из стальной круглой трубы диаметром 27мм с толщинойстенки 2,8мм и стальных пластин в количестве 2шт. толщиной 3мм. Окрашена порошковой краской в красный цвет.  Размер перекладины, мм: 540х100х40 | 1 | шт. |
| **8** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 870х580х870 | | |
| **9** | **Зона безопасности, мм** | 2950х2580 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**