|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg** | | **ИО 41.03.01 Горка Паровозик**  **Серия «Транспорт»** | | |
|  | **Комплектация** | | **Кол-во** | **Ед.  изм.** |
|  | **Область применения** | Детское игровое оборудование предназначено для детей от 3 до 6 лет и выполняет следующие функции:  Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх |  |  |
| **1** | **Борт "Паровозик"** | Борт выполнен в виде слоника из влагостойкой фанеры толщиной 18мм, размером 1220х1600х18мм. Борта окрашены в желтый цвет. | 2 | шт. |
| **2** | **Комплект накладок** | Комплект накладок: колеса диаметром 400мм, в количестве 2 шт., окрашены в синий цвет, и диаметром 250мм в количестве 4 шт окрашены в красный цвет, из фанеры толщиной 18мм. А также накладка 450х400х9мм в количестве 2 шт., из фанеры толщиной 9мм. | 1 | шт. |
| **3** | **Горка** | Скат горки шириной 530мм, высота стартовой площадки горки 750мм, выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, и состоит из цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в синий цвет. Опорный каркас горки выполнен из профиля 40х25мм и труб диаметром 32мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской красного цвета). Размер горки в плане 2100х600х1760мм | 1 | шт. |
| **5** | **Лестница** | Лестница состоит из ступенек, выполненных из ламинированной, антискользящей фанеры , толщиной 18 мм. | 1 | шт. |
| **6** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 2100х600х1700 | | |
| **7** | **Зона безопасности**  **ДхШ, мм** | 5000х3100 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**