|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg** | **ИО 41.15.01 Горка Королевство****Серия «Королевство»** |
|  | **Комплектация** |  **Кол-во** |  **Ед. изм.** |
|  | **Область применения** | Детские игровое оборудование предназначено для детей от 5 до12 лет и выполняет следующие функции:Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. |  |  |
| **1** | **Горка** | Скат горки шириной 540мм, высота стартовой площадки горки 900мм, выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5мм и состоит из цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в синий цвет. Опорный каркас горки выполнен из профиля 40х25мм и труб диаметром 32мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской красного цвета). Стартовая площадка горки ограждена стальной гнутой перекладиной из трубы диаметром 27 мм. Размер горки в плане 1350х540х750мм | 1 | шт. |
| **2** | **Башня** | Выполнена из четырёх клеёных брусьев не более 100х100мм, высота 2500мм, окрашенных в коричневый цвет. Пол из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 780х780мм, толщина фанеры не менее 18мм. Над башней имеются декоративная крыша(780х330х15мм), фанера окрашена в красный цвет.Отметка пола башен от планировочной отметки площадки 750мм | 1 | шт. |
| **3** | **Щит-ограждение Королевство** | Выполнен из фанеры (780х700), толщиной не менее 18мм. Кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена в красный цвет. | 2 | шт. |
| **4** | **Лестница** | Лестница состоит из бортов, выполненных из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм, двух ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной не менее18 мм и перил выполненных из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена в синий цвет, борта и перила крепятся к двум клееным брусьям 100х100 высотой 700мм., окрашенным в коричневый цвет. | 1 | шт. |
| **5** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 2880х820х2730  |
| **6** | **Зона безопасности** **ДхШ, мм** | 5380х3320 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**