|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg** | | **ИО 43.01.01 Горка Винтовая**  **Серия «Счастливое детство»** | | |
|  | **Комплектация** | | **Кол-во** | **Ед.  изм.** |
|  | **Область применения** | Детское игровое оборудование предназначено для детей от 6 до 12 лет и выполняет следующие функции:  Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх |  |  |
| **1** | **Башня** | Выполнена из клеёного бруса, окрашенного в коричневый цвет, не более 100х100мм высотой 3000мм в количестве 4 шт. Пол из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 1000х1000мм, толщина фанеры не менее18мм, кромки фанеры тщательно шлифованы.  Размер башни 1000х1000х3000мм  Отметка пола башни от планировочной отметки площадки 2000 мм | 1 | шт. |
| **2** | **Горка винтовая** | Горка из полимерных материалов синего цвета, представляет собой столб (2500мм) вокруг которого спиралью расположен скат, ширина ската вместе с бортом 900мм. | 1 | шт. |
| **3** | **Лестница** | Лестница состоит из бортов, выполненных из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм и шести ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной не менее 18 мм, ширина 760мм, высота 2000мм., борта и перила лестницы крепятся к двум клееным брусьям 100х100 высотой 900 мм. | 1 | шт. |
| **4** | **Перила лестницы** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм и окрашены в синий цвет. В комплекте 2 шт. | 1 | компл. |
| **5** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 4800х2000х3000 | | |
| **6** | **Зона безопасности**  **ДхШ, мм** | 7800х5000 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**