|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **ИО 5.03.01 Песочница Кораблик****Серия «Транспорт»** |
| **Комплектация** |  **Количество** |  **Единица измерения** |
| **1** | **Борта** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Борта габаритные размеры 1220х700 мм – 2 шт. и 1220х400 мм – 2 шт. Окрашены в красный и синий цвет. Стилизованы под кораблик, имеются отверстия в виде иллюминаторов D = 230 мм. Накладки: якорь желтого цвета 200х200х9 мм, флаг красного цвета 200х300 мм.  | 1 | комплект |
| **2** | **Лавка и столик** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размеры лавки 400х400 мм. Размеры столика 750х700 мм.  | 1 | комплект |
| **3** | **Флагшток** | Выполнен из клеёного бруса 100х100мм, высота флагштока 1500мм, окрашен стойкой к ультрафиолету и истиранию краской бежевого цвета. | 1 | шт. |
| **4** | **Каркас** | Выполнен из стального уголка 40х40мм L=500 мм (4 шт.), покрыт порошковой краской синего цвета, и клееного бруса не более 100х100, высотой 1500, окрашенного в коричневый цвет. | 4 | шт. |
| **5** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 1300х1360х1500 |
| **6** | **Зона безопасности ДхШ, мм**  | 2300х2360 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**