|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **ИО 5.03.03 Песочница Грузовичок**  **Серия «Транспорт»** | | |
| **Комплектация** | | | **Количество** | **Единица  измерения** |
| **1** | **Борта** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Борта песочницы: 1220х200 мм – 4 шт., окрашены в красный и желтый цвет. Борта стилизованные под грузовичок выполнены из фанеры не менее 18 мм.: 1300х1150мм – 2 шт., 100х350мм – 1 шт., 1000х1200 -1шт. – окрашены в синий цвет, 1000х400 – 1 шт. Все элементы окрашены с нганесением рисунка. | 1 | комплект |
| **2** | **Крыша** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры крыши 1000х390 мм. Крыша окрашена стойкой к ультрафиолету и истиранию краской. | 1 | шт. |
| **2** | **Лавки и столик** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в синий и желтый цвет. Размеры лавок: 1000х270 мм (1шт.), 1380х200 мм (2шт.). Размеры столика 1000х190 мм (1шт.). Подставки под лавки выполнены из фанеры толщиной не менее 21мм окрашены в синий цвет. Размеры подставок: 310х200 мм (2шт.). Все элементы окрашены стойкой к ультрафиолету и истиранию краской. | 1 | комплект |
| **3** | **Столбы** | Столбы выполнены из клеёного бруса 100х100мм, различных размеров: от 300мм до 1500мм. Все столбы окрашены, стойкой к ультрафиолету и истиранию, краской коричневого цвета. | 1 | комплект |
| **5** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 2450х1450х3000 | | |
| **6** | **Зона безопасности ДхШ, мм** | 4450х3450 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**