|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **ИО 5.15.01 Песочница Королевство****Серия «Королевство»** |
| **Комплектация** |  **Количество** |  **Единица измерения** |
| **1** | **Борта** | Выполнены из влагостойкой фанеры, кромки фанеры тщательно шлифованы. Габаритные размеры бортов, выполненых из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм: 1540х900 – 1 шт, 1540х400 – 1 шт.; из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм 1600х200 – 3 шт. Окрашены в желтый, красный и синий цвет. Стилизованы под замок (королевство). Накладка в виде герба выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм 450х600, окрашена в синий и красный цвет. Накладка в виде флага , выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм 300х400 окрашена в красный цвет. | 1 | комплект |
| **2** | **Сиденья и столик** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размеры сиденья 500х500 мм – 2 шт., сиденья окрашены в желтый цвет. Размеры столика 1540х220 мм – 1 шт. | 1 | комплект |
| **4** | **Каркас** | Выполнен из стального уголка 40х40мм L=500 мм (4шт), покрытого порошковой краской синего цвета, и бруса клееного не более 100х100 (2шт) высотой 1500мм, окрашенного в коричневый цвет. | 1 | комплект. |
| **5** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 1660х1660х1800 |
| **6** | **Зона безопасности ДхШ, мм**  | 2660х2660 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**