|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **ИО 6.01.01 Песочный дворик****Серия «Счастливое детство»** |
| **Комплектация** |  **Количество** |  **Единица измерения** |
| **1** | **Борта** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в зеленый цвет. Размеры бортов: 2440х250 мм - 3 шт. и 1120х400 мм 1 шт. | 1 | комплект |
| **2** | **Лавки** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный и желтый цвет. Размер 2440х250 мм – 1шт. и 940х940 мм -1 шт. | 1 | комплект |
| **3** | **Опора крыши** | Выполнена из деревянного бруса, кромки бруса тщательно шлифованы, окрашены в коричневый цвет. Размер не более: 100х100 мм. | 5 | шт. |
| **4** | **Навесы крыши**  | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 1220х1220 мм – 1шт, 1220х400 мм. – 1шт. | 1 | комплект |
| **5** | **Столик**  | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размер: 1300х350 мм.  | 1 | шт. |
| **6** | **Каркас**  | Выполнен из стального уголка 40х40 мм L=500 мм, металл имеет плавные радиусы тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской синего цвета.  | 1 | шт. |
| **7** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 1930х1870х1500 |
| **8** | **Зона безопасности ДхШ, мм**  | 3600х3640 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**