|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **МФ 10.01.04 Домик малый** | | |
| **Комплектация** | | | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1. **1** | **Борт 1000х700**  **Бабочка** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в синий и красный цвет. Размер: 1000х700х18, диаметр отверстий 230 мм. | 2 | шт. |
| 1. **2** | **Лавка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 800х230х18. | 2 | шт. |
| 1. **3** | **Каркас** | Выполнен из клееных брусьев не более 100х100 высотой 1500 мм. Брус со скругленными углами | 4 | шт. |
| 1. **4** | **Крыша** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 1220х1100х9 мм. | 2 | шт. |
| 1. **5** | **Полы** | Выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в коричневый цвет. Настил пола укладывается на лаги из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Лаги окрашены в зеленый цвет. Размер настила1000х1000 мм. | 1 | шт. |
| 1. **6** | **Арка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размеры: 1350х590(h)х18 мм. | 2 | шт. |
| 1. **7** | **Счеты** | Выполнены из металлической перекладины, косточек для счет и креплений. Косточки для счет пластиковые, диаметр 110 мм ( в комплекте 12 шт.), цвета: красный, синий, желтый, зеленый. Крепление счет выполнено из фанеры толщиной 24 мм имеет размеры 400х60 мм, окрашено в бежевый цвет, перекладины из стальной трубы диаметром 27 мм, окрашены порошковой краской в синий цвет. В комплекте 2 шт. | 1 | комплект |
| 1. **8** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 1735х1220х1870 | | |
| 1. **9** | **Зона безопасности, мм** | 2800х2400 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**