|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **МФ 10.01.10 Домик мини 1** |
| **Комплектация** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1. **1**
 | **Борт 960х940** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в зеленый цвет. Размер: 960х960х18 мм. | 2 | шт |
| 1. **2**
 | **Борт 1590х865** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размер: 865х1590х18 мм. | 2 | шт |
| 1. **3**
 | **Борт 1060х100** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размер: 1060х100х18 мм. | 2 | шт |
| 1. **4**
 | **Лавка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 680х250х18. | 2 | шт |
| 1. **5**
 | **Крыша** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 1100х1100х15 мм. | 2 | шт |
| 1. **6**
 | **Полы** | Выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в коричневый цвет. Размеры: 1220х960х18 мм. | 1 | шт |
| 1. **7**
 | **Лага** | Выполнена из клееного бруса 100х50х1220 мм пропитанного огне-био защитой. | 2 | шт |
|  | **Столик** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 480х250х18 мм. | 3 | шт |
| 1. **8**
 | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 1920х1460х1660 |
| 1. **9**
 | **Зона безопасности, мм**  | 4920х4460 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**