|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **МФ 10.03.05 Паровозик** |
| **Комплектация** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
|  | **Башни** | Первая башня выполнена из четырех клеёных брусьев, окрашенных в коричневый цвет, 100х100 мм высота 2500 мм, пол из ламинированной фанеры с анти скользящим покрытием 1000х1000 мм, толщиной 18 мм, над башней имеется крыша из фанеры по декоративным аркам, кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена в синий и красный цвет. Вторая башня примыкает к башне с горкой, выполнена из двух клеёных брусьев, окрашенных в коричневый цвет, 100х100 мм высота 1500 мм; без крыши. Отметка пола башни с горкой от планировочной отм площадки 750 мм, примыкающая башня – отм. пола 600 мм  | 2 | шт. |
|  | **Лестница-пандус**  | Выполнена из сварного каркаса из труб диаметром 32 мм и настила из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием, толщиной 18 мм, и тремя планками для упора. Металл окрашен порошковой краской в синий цвет, кромки фанеры тщательно обработаны и окрашены в бежевый цвет. Размер пандуса 800х1000х750 мм | 1 | шт. |
|  | **Декоративные элементы** | Комплекс стилизован под паровоз, имеется комплект бортов, которые имитируют паровозик | 1 | комплект |
|  | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 2030х2800х2700(h) |
|  | **Зона безопасности, мм**  | 3030х5800 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**