|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **МФ 10.07.01 Теремок** |
| **Комплектация** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1. **1**
 | **Столбы** | Выполнены из клееного бруса габаритами 100х100 окрашены в коричневый цвет. Высотами 900мм,1500мм и 2100мм. | 6 | шт |
| 1. **2**
 | **Борта** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый или синий цвета. Размеры: 1000х1000мм, 1000х800мм, 1490х1000мм, 950х2070мм. | 6 | шт |
| 1. **6**
 | **Лавка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размеры: 1000х1050мм. | 2 | шт |
| 1. **7**
 | **Крыша** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 1050х1500 мм. | 2 | шт |
|  | **Пол** | Выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в коричневый цвет. Составлен из двух фанер габаритами: 1900х1000мм и 1900х900мм. | 1 | компл |
|  | **Столик** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 480х250х18 мм. | 1 | шт |
|  | **Перила** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в бежнвый цвет. Размеры: 1880х140 мм. | 4 | шт |
|  | **Штакетник** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный и синий цвета. Размеры: 700х140 мм. | 16 | шт |
|  | **Декоративные элементы** | Выполнены из из влагостойкой фанеры толщиной 9мм и18 мм. Окрашены в белый, красный и желтый цвета. | 1 | компл |
| 1. **8**
 | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 2500х2500х2280 |  |  |
| 1. **9**
 | **Зона безопасности, мм**  | 5500х5500 |  |  |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**