|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **МФ 10.25.01 Домик малый Лукоморье** | | |
| **Комплектация** | | | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1. **1** | **Борт окно** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в вересково-розовый цвет. Размер: 1000х1000х18. На борт крепится накладка стилизованная под окно, габаритами 850х850х18, окрашенная в желтый цвет. | 1 | шт |
| 1. **2** | **Лавка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в вересково-розовый цвет. Размеры: 800х230х18. | 2 | шт |
| 1. **3** | **Столбы** | Выполнены из деревянного бруса, кромки бруса тщательно шлифованы, окрашены в коричневый цвет . Размер: 100х100х1500 мм. | 4 | шт |
| 1. **4** | **Крыша** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в салатовый цвет. Размеры: 1200х945х9 мм. | 2 | шт |
| 1. **6** | **Арка крыши** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в вересково-розовый цвет. Размеры: 705х740 мм. | 4 | шт |
| 1. **7** | **Штакетник** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в вересково-розовый и салатовый цвета. Размеры: 700х140 мм. | 8 | шт |
|  | **Перила** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в коричневый цвет. Размеры: 1000х140 мм. | 4 | шт |
| 1. **8** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 1410х1200х2050 |  |  |
| 1. **9** | **Зона безопасности, мм** | 2410х2200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**