|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **МФ 31.01.08 Столик детский с навесом** |
| **Комплектация** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1. **1**
 | **Каркас** | Выполнен из профильной труб 30х30 мм, металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в синий цвет. Размер2230х1650х30 | 2 | шт |
| 1. **2**
 | **Детали сиденья** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размер 1200х300х24 | 2 | шт |
|  | **Спинка лавки** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размер 1200х150х18 | 2 | шт |
| 1. **3**
 | **Столешница** | Выполнена влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашена в красный цвет. Размер 1200х620 | 1 | шт |
| 1. **4**
 | **Скат крыши** | Выполнен влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашен в зеленый цвет. Размер 1850х1220 | 2 | шт |
| 1. **8**
 | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 1650х1400х1850 |
| 1. **9**
 | **Зона безопасности, мм**  | 2650\*2400 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**