|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **МФ 50.01.07-01 Урна Стекло** | | |
| **Комплектация** | | | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1. **1** | **Каркас** | Выполнен из уголка 40х40 мм и полосы 40х4 мм, имеет тщательную обработку швов, окрашен порошковой краской в серый цвет. Размеры 400х400х970 | 1 | шт |
|  | **Планки (обшивка)** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Вертикальные планки имеют размер 580х100 мм, горизонтальные планки - 406х100 мм. Планки окрашены в коричневый цвет. На горизонтальных планках нанесен принт «Стекло». Урна поставляется в сборе- планки крепятся на каркас при помощи саморезов в заводских условиях | 1 | комплект |
| 1. **8** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 436х436х700 (после бетонирования) | | |
| 1. **9** | **Зона безопасности, мм** | 1436х1436 | | |

Обработка изделий: Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

Паспорт на изделие: на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

Гарантийный срок на изделия 12 месяцев

Назначенный срок службы 10 лет.