|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg** |  | **ИО 12.М.03.04.01** **Качели**  |
| **Комплектация** | **Кол-во** |  | **Ед-ца изм.** |
|  | **Стойка качели** | Выполнена из стальных труб диаметром 42, 32, 27мм, окрашена порошковой краской в красный цвет.Размер стойки качели, мм: 1200х350х2350(h) | 2 |  | шт. |
|  | **Стойка качели средняя**  | Выполнена из стальной трубы диаметром 42 мм, окрашена порошковой краской в красный цвет. Размер стойки средней, мм: 630х2350х120 | 1 |  | шт. |
|  | **Перекладина для подвеса качели** | Выполнена из стальной трубы диаметром 42 мм, окрашена порошковой краской в зеленый цвет. Стойки качели и перекладина для подвеса соединяются между собой фланцами при помощи болтов М8 длиной 20мм в количестве 6шт. на каждое соединение фланцев.Размер перекладины, мм: 1000х120х120 | 2 |  | шт. |
|  | **Сиденье 03** | Сиденье для детских качелей BASIC (производитель Заглушка .ру). Габаритный размер — 440х175х25 мм. Изделие состоит из алюминиевой пластины, сверху покрытой термоэластопластом. За счёт металлической закладной сиденье отличается прочностью и выдерживает повышенные нагрузки. Изделие имеет антискользящую поверхность. На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8.5 мм под резьбу М8 для крепления подвесов | 1 |  | комплект |
|  | **Сиденье 04** | Закрытое сиденье  из термоэластопласта. Размер — 440х240х235 мм. Внутри конструкции предусмотрены металлическая пластина и закладные, которые придают изделию высокую прочность. Сиденье предназначено для детей до 3-х лет — защитные вертикальные ограничители и обод обеспечивают безопасное и комфортное положение маленького ребёнка |  |  |  |
|  | **Цепь** | Цепь: короткозвеньевая, некалиброванного класса, прочность металла Т (8), диаметр сечения звена цепи 6 мм. Цепи соединены в единый подвес наконечником для крепления к перекладине качели. Наконечник выполнен из профиля 30х30мм, втулки и подшипника. Наконечник окрашен в красный цвет. Цепь защищена кембриком на всю длину | 2 |  | комплект |
|  | **Габариты (ДхШхВ), мм** |  | 3240х1200х2000(h) |
|  | **Зона безопасности, мм**  |  | 3240х6950 |

.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет**