|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **СК 1.01.01 Жираф 1** | | |
| **Комплектация** | | | **Кол-во** | **Единица измерения** |
|  | **Область применения:** | Спортивные комплексы предназначены для детей от 3 до 6 лет и выполняют следующие функции: Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. |  |  |
| 1. **1** | **Стойки** | Выполнены из клеёного бруса не более 100х100мм высота 2500мм - 2шт и высотой 1000 мм - 2 шт., стойки объединяются в единую конструкцию перекладинами, и бортами. | 4 | шт. |
| 1. **2** | **Перекладины** | Выполнены из металлической трубы диаметром 27мм, имеет тщательную обработку швов, металл покрыт порошковой краской в красный цвет. Крепятся к стойкам (стойки описаны выше). | 6 | шт. |
| 1. **3** | **Борта** | Борт выполнен из березовой фанеры толщиной 18мм, и габаритами 1000\*1800. Фанера имеет тщательную обработку торцов и окраску желтого цвета. Стилизован под жирафа. | 2 | шт. |
| 1. **4** | **Баскетбольное кольцо** | Выполнено из стального прута диаметром 16 мм, металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в красный цвет. Крепления под сетку не предусмотрены, выполняются по просьбе заказчика.  Диаметр кольца 450 мм | 1 | шт. |
| 1. **5** | **Баскетбольный щит** | Баскетбольный щит представляет собой щит березовой фанеры габаритами 800х1000 мм, закрепленный между двумя стойками на высоте 2500 мм. Имеет тщательную обработку торцов и окраску синего и белого цвета. | 1 | шт. |
| 1. **8** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 1625х1000х2630 | | |
| 1. **9** | **Зона безопасности, мм** | 4625х4000 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**