|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **СК 2.01.07 Спортивная серия** | | |
| **Комплектация** | | | **Кол-во** | **Единица измерения** |
|  | **Область применения:** | Спортивные комплексы предназначены для детей от 6 до14 лет и выполняют следующие функции:  Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. |  |  |
| 1. **1** | **Столб** | Выполнен из клееного бруса не более 100х100 мм высотой 2500 мм-13 шт и 2000 мм – 4 шт | 1 | комплект |
| 1. **2** | **Скамья для пресса** | Выполнена из металлического каркаса 1600х700х610 мм и лавки 1800х540х18 мм, которая выполнена из влагостойкой фанеры. Окрашена в зеленый цветцвет | 1 | шт |
| 1. **3** | **Решетка для лазанья** | Решетка выполнена из труб диаметром 32 , 27 мм, размером 2000х1800 мм, шаг перекладин 300 мм, окрашена порошковой краской в зеленый цвет | 2 | шт |
| 1. **4** | **Брусья** | Брусья выполнены из труб диаметром 32 , 27 мм, размером1050 мм, окрашены порошковой краской в синий цвет | 2 | шт |
| 1. **5** | **Рукоход** | Рукоход выполнен из труб диаметром 32, 27 мм, размером 800х2100 мм, шаг перекладин 300 мм, окрашен порошковой краской в синий цвет. | 1 | шт |
| 1. **6** | **Бум** | Бум выполнен из клееного бруса не более 90х90 длиной 2000 мм,-2 шт и 2200 мм – 1 шт. по краям бум крепится к столбам-стойкам при помощи треугольных накладок из фанеры. | 1 | комплект |
| 1. **7** | **Вертикальный шест со спиралью** | Выполнен из металлической трубы диаметр 32мм, имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, металл покрыт порошковой краской в красный цвет. Высота 2400мм, диаметр спирали 750 мм. Крепится к брусьям башни | 1 | шт |
|  | **Шведская стенка** | Выполнена из перекладин из металлической трубы диаметром 27 мм и планки из стальной полосы 40х4 мм, перекладины окрашены в красный цвет | 4 | комплект |
|  | **Канат** | Канат крепится к стальной перемычке. Перемычка из трубы диаметром 32 мм. Канат полиамидный диаметром 26 мм. | 1 | шт |
|  | **Перемычка с гимнастическими кольцами** | Перемычка выполнена из трубы диаметром 27 мм, на рукоходе закреплены гимнастические кольца на полимерных канатах | 1 | комплект |
|  | **Арки декоративные** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размер различные прорезями, окрашены в красный цвет | 8 | шт |
| 1. **8** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 4600х9600х3000 | | |
| 1. **9** | **Зона безопасности, мм** | 7600х11600 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**