|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **СК 2.01.16 Спортивная серия** | | |
| **Комплектация** | | | **Кол-во** | **Единица измерения** |
|  | **Область применения:** | Спортивные комплексы предназначены для детей от 6 до14 лет и выполняют следующие функции: Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. |  |  |
| 1. **1** | **Столбы** | Выполнены из клееного бруса не более 100х100 высотой 2500 мм. Окрашены в коричневый цвет | 6 | шт |
| 1. **2** | **Турник прямой** | Турник выполнен из трубы диаметром 27 мм, размером 1050х400 мм, окрашен порошковой краской в красный цвет. | 1 | шт |
| 1. **3** | **Шведская стенка** | Представляет собой конструкцию из столбов (столбы описаны выше) и стальных перекладин, из трубы диаметром 27 мм, перекладины крепятся на столбах с шагом 300 мм, перекладин в комплекте 7шт. | 7 | шт |
| 1. **4** | **Решетка для лазания** | Решетка выполнена из труб диаметром 32, 27 мм, размером 2000х1800 мм, шаг перекладин 300 мм, окрашена порошковой краской в зеленый цвет | 1 | шт |
| 1. **5** | **Рукоход** | Рукоход выполнен из труб диаметром 32, 27 мм, размером 2100х800 мм, шаг перекладин 300 мм, окрашен порошковой краской в синий цвет. На рукоходе закреплены кольца гимнастические. | 1 | шт |
|  | **Турник** | Турник выполнен из гнутой трубы диаметром 27 мм, размером 400х910 мм, окрашен порошковой краской красный цвет. | 1 | шт |
|  | **Брусья** | Выполнены из труб диаметром 42 мм, размер 1900х1300х670, окрашены порошковой краской в красный цвет |  |  |
| 1. **8** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 1630х5855х2500 | | |
| 1. **9** | **Зона безопасности, мм** | 4605х8855 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**