|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **СК 2.01.21 Спортивная серия** |
| **Комплектация** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
|  | **Область применения:** | Спортивные комплексы предназначены для детей от 6 до14 лет и выполняют следующие функции: Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. |  |  |
| 1. **1**
 | **Столб** | Выполнен из клееного бруса не более 100х100 мм высотой 2500 мм. | 8 | шт |
| 1. **3**
 | **Скалолаз наклонный** | Скалолаз состоит из щита из влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, размер 1000х1420 мм, с прорезями, щит окрашен в зеленый цвет. Щит крепится к стальному каркасу из трубы диаметром 32 мм. | 1 | комплект |
| 1. **4**
 | **Канат** | Канат крепится к стальной перемычке. Перемычка из трубы диаметром 32 мм. Канат полиамидный диаметром 26 мм. | 3 | шт |
| 1. **5**
 | **Шведская стенка** | Выполнена из перекладин, которые закрепляются к столбам (столбы описаны выше). Перекладины из труб диаметром 27 мм, шаг перекладин 300 мм, перекладины окрашены порошковой краской в красный цвет. В комплекте 7 перекладин. | 2 | комплект |
| 1. **6**
 | **Скалолаз** | Скалолаз состоит из щита из влагостойкой фанеры , толщиной 18 мм, размер 2000х1000 мм, с прорезями, окрашен в зеленый цвет | 2 | шт |
| 1. **7**
 | **Турник** | Турник выполнен из гнутой трубы диаметром 27 мм, размером 400х910 мм, окрашен порошковой краской в красный цвет. | 1 | шт |
|  | **Рукоход с гимнастическими кольцами** | Рукоход выполнен из труб диаметром 32, 27 мм, размером 2100х800 мм, шаг перекладин 300 мм, окрашен порошковой краской в синий цвет. На рукоходе закреплены гимнастические кольца на полимерных канатах и сетка 3200х900 мм. | 1 | шт |
| 1. **8**
 | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 3200х4450х2500 |
| 1. **9**
 | **Зона безопасности, мм**  | 6200х7450 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**