|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **СК 2.03.04 Спортивная серия** | | |
| **Комплектация** | | | **Кол-во** | **Единица измерения** |
|  | **Область применения:** | Спортивные комплексы предназначены для детей от 6 до12 лет и выполняют следующие функции:  Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. |  |  |
| 1. **1** | **Канат и кольца гимнастические** | Состоит из металлической сварной подвески из трубы диаметром 32 мм (L=1700мм), металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в красный цвет, канат полиамидный диаметром 26 мм, и колец гимнастических, подвешенных к полипропиленовым канатам. В комплект входит- 1 канат для лазанья, два каната для крепления колец и кольца гимнастические. | 1 | комплект |
| 1. **2** | **Баскетбольная стойка со щитом** | Щит из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размер 1000х900. Крепится к стальной стойке из трубы диаметром 42 (1500х460х2460). На щите закреплено баскетбольное кольцо, выполненное из арматуры диаметром 16 мм, внутренний диаметр кольца-450мм. | 1 | шт |
| 1. **3** | **Стойка лестница** | Каркас стойки лестницы выполнен из трубы диаметром 42 (1500х700х2460). Перекладины из трубы диаметром 27. Расположены с шагом 300 мм. Металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов , покрыт порошковой краской в красный цвет. | 1 | шт |
| 1. **8** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 3650х1500х2800 | | |
| 1. **9** | **Зона безопасности, мм** | 6650х4500 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**