|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **ДИК 1.001.01 Карапуз** | | |
| **Комплектация** | | | **Кол-во** | **Единица измерения** |
|  | **Башня** | Выполнена из четырёх клеёных брусьев, окрашенных в коричневый цвет, размером не более 100х100 мм высота 1600 мм; пол из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 780х780 мм толщиной 18 мм; без крыши, кромки фанеры тщательно шлифованы.  Отметка пола башен от планировочной отметки площадки 900 мм | 2 | шт |
|  | **Горка h 900** | Скат горки шириной 540 мм выполнен из нержавеющей стали t 1,5 мм-цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в синий цвет. Опорный каркас горки выполнен из профиля 40х25 и труб диаметром 32 мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской красного цвета). Стартовая площадка горки ограждена стальной перекладиной из трубы диаметром 27 мм. Размер горки в плане 540х1680х900(h) | 1 | шт |
|  | **Ограждения башен** | Ограждения башен двух видов: стальные - из труб диаметром 27 мм и профиля 15х15 мм 580х450 мм и из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм размером 780х700 мм. | 1 | комплект |
|  | **Дугообразный мост** | Мост состоит из металлического сварного каркаса из трубы диаметром 32 мм, полосы 20х4 (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в синий цвет) и половиц из ламинированной антискользящей ламинированной фанеры, размер 780х100х24 мм. Общая длина моста 1500 мм, ширина 780 мм. | 1 | шт |
|  | **Ограждения дугообразного моста** | Выполнено из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, окрашено, с нанесением рисунка имитирующего заборчик из перил и штакетника. Габариты 1680х845х18 мм | 2 | шт |
|  | **Домик** | Под дугообразным мостом расположен домик. Домик выполнен из двух щитов из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм размерами 1500х1030 мм. Кромки фанеры тщательно отшлифованы. Домик окрашен, нанесен рисунок имитирующий прорези и окошки. | 1 | комплект |
|  | **Лестница мини (900)** | Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 24 мм, и четырех ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной 18 мм, ширина ступней 560 мм. Пространство между ступенями закрыто экранами из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, между ступенью и экраном имеется щель для слива дождевой воды. Ступени и экраны вставляются в пазы бортов лестницы. Борта стягиваются двумя перемычками из стального профиля 15х15 мм. Лестница поставляется в собранном виде. | 1 | комплект |
|  | **Перила лестницы мини** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. В комплекте 2 шт. перил | 1 | комплект |
|  | **Дугообразная лестница** | Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 24 мм, и трех ступенек, выполненных из ламинированной, антискользящей фанеры толщиной 18 мм, ширина 540 мм, высота 900 мм. | 1 | шт |
|  | **Ограждения дугообразной лестницы (перила-мини)** | Перила выполнены из трубы диаметром 32 мм, окрашены порошковой краской синего цвета (комплект- 2 шт) | 1 | комплект |
|  | **Скалолаз** | Скалолаз состоит из щита из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размер 780х900, с прорезями, окрашен в зеленый цвет. И стальной перемычки. Перемычка из трубы диаметром 32 мм, окрашена в красный цвет. | 1 | шт |
|  | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 3080х3210х1750(h) | | |
|  | **Зона безопасности, мм** | 6080х6710 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**