|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **ДИК 1.15.01 Королевство** |
| **Комплектация** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
|  | **Башня**  | Башня с горкой выполнена из четырёх клеёных брусьев, окрашенных в коричневый цвет, 100х100 мм высота 2500 мм; пол из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 780х780 мм, толщиной 18 мм; без крыши, украшена стилизованными декоративными арками, кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена с нанесением рисунка. Отметка пола башни с горкой от планировочной отм площадки 900 мм. Башня с лестницей примыкает к башне с горкой, выполнена из двух клеёных брусьев, окрашенных в коричневый цвет, 100х100 мм высота 1500 мм; пол из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 780х780 мм, толщиной 18 мм; без крыши. Отметка пола башни от планировочной отм площадки 750 мм.  | 2 | шт |
|  | **Горка** | Скат горки шириной 540 мм выполнен из нержавеющей стали t 1,5 мм-цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в синий цвет. Опорный каркас горки выполнен из профиля 40х25 и труб диаметром 32 мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в красный цвет). Стартовая площадка горки ограждена стальной перекладиной из трубы диаметром 27 мм. Размер горки в плане 540х1680х900(h) | 1 | шт |
|  | **Ограждения башен** | Щиты из влагостойкой фанеры.Два с отверстием, фанера толщиной 18 мм размерами 700х780, окрашен в красный цвет.  Два других толщиной 18 мм размерами 700х780, окрашены с нанесением рисунка имитирующего герб королевства. | 1 | комплект |
|  | **Лестница мини** | Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 24 мм, и трех ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной 18 мм, ширина ступней 560 мм. Пространство между ступенями закрыто экранами из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, между ступенью и экраном имеется щель для слива дождевой воды. Ступени и экраны вставляются в пазы бортов лестницы. Борта стягиваются тремя пермычками из стального профиля 15х15 мм. Лестница поставляется в собранном виде. | 1 | комплект |
|  | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 1515х3210х2730 |
|  | **Зона безопасности, мм**  | 4515х6710 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**