|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg** | **ИО 49.01.01 Горка Зима****Серия «Счастливое детство»** |
|  | **Комплектация** |  **Кол-во** |  **Ед. изм.** |
|  | **Область применения** | Детское игровое оборудование предназначено для детей от 5 до 12 лет и выполняет следующие функции:Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх |  |  |
| **1** | **Горка** | Скат горки шириной 1000 мм, высота стартовой площадки горки 1500 мм, выполнен из досок из хвойных пород толщиной 28 мм, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в красный цвет. Опорный каркас ската горки выполнен из доски 40х100 мм. Размер ската в плане 3750х1000 мм | 1 | шт. |
| **2** | **Лестница** | Лестница состоит из бортов, выполненных из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм и ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной не менее 18мм, ширина 1000 мм, высота 1500мм. | 1 | комплект |
| **3** | **Опорный каркас** | Опорный каркас выполнен из клееного бруса 100х100 различной длины. Столбы окрашены в коричневый цвет. Столбы объединяются в единую конструкцию лагами, лаги выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм шириной 100 мм, длина различная. | 1 | комплект |
| **4** | **Пол** | Выполнен из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной не менее 18мм, размер 2170х1000мм | 1 | шт. |
| **5** | **Ограждение стартовой площадки** | Ограждение выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, ограждение окрашено в желтый цвет. Размер 710х430мм | 2 | шт. |
| **6** | **Перила лестницы** | Перила выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм и окрашено в красный цвет. | 4 | шт. |
| **7** | **Ограждение площадки** | Ограждение площадки горки двух видов - виде щитов из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм габаритами 700х1000 мм и заборчика из перил и штакетника. Перила и штакетник также выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и окрашены в различные цвета | 1 | комплект |
| **8** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 6035х2170х2500 |
| **9** | **Зона безопасности** **ДхШ, мм** | 9035х5170 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**