|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **ИО 6.01.04 Песочница дворик теремок****Серия «Счастливое детство»** |
| **Комплектация** |  **Количество** |  **Единица измерения** |
| **1** | **Борта** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размеры бортов: 1) 1000х250 мм (окрашен в зеленый цвет), 2) 1080х250 мм (окрашен в зеленый цвет), 3) 1800х500 мм (окрашен в зеленый цвет), 4) 1220х100 мм (окрашен в бежевый цвет), 5) 1220х550 мм (окрашен в синий цвет), 6) 1080х500 мм (окрашен в синий цвет).  | 1 | комплект |
| **2** | **Лавка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размеры: 1020х1050 мм. | 4 | шт. |
| **3** | **Столик**  | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размеры: 1) 1300х350 мм (окрашен в желтый цвет), 2) 1220х220 мм (окрашен в желтый цвет). | 1 | комплект |
| **4** | **Опора крыши и арки** | Выполнена из деревянного бруса, кромки бруса тщательно шлифованы, окрашены в коричневый цвет. Размер не более: 100х100 мм. | 8 | шт. |
| **5** | **Навес крыши** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размеры: 1) 1080х270 мм (окрашены в красный цвет) , 2) 1000х250 мм (окрашены в красный цвет). | 1 | комплект |
| **6** | **Арка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размеры: 610х600 мм (окрашены в красный цвет). | 2 | шт. |
| **7** | **Каркас**  | Выполнен из стального уголка 40х40, металл имеет плавные радиусы тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской синего цвета. | 1 | шт. |
| **8** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 3280х3200х2000 |
| **9** | **Зона безопасности ДхШ, мм**  | 4280х4200 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**