|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **ИО 6.01.05 Песочный дворик с горкой****Серия «Счастливое детство»** |
| **Комплектация** |  **Количество** |  **Единица измерения** |
| **1** | **Горка h 750** | Скат горки шириной 540 мм, выполнен из нержавеющей стали t 1,5 мм-цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в синий цвет. Опорный каркас горки выполнен из профиля 40х25 и труб диаметром 32 мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской). Стартовая площадка горки ограждена стальной перекладиной из трубы диаметром 27 мм. Размер горки в плане 540х 1350 х750(h) | 1 | шт |
| **2** | **Башня** | Выполнена из четырёх клеёных брусьев не более 100х100мм; Отметка пола башни с горкой от планировочной отм. площадки 750 мм | 2 | шт |
| **3** | **Лестница мини (750)** | Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной не менее 21 мм и двух ступенек, выполненных из ламинированной, антискользящей фанеры, толщиной не менее 18 мм, ширина 540мм, высота 750мм. | 1 | комплект |
| **1** | **Борта** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размеры бортов: 1) 1500х250 мм (окрашен в зеленый и синий цвет), 2) 1500х400 мм (окрашен в зеленый цвет), 3) 1650х250 мм (окрашен в зеленый и синий цвет), 4) 1650х400 мм (окрашен в зеленый цвет), 5) 2000х250 мм (окрашен в красный цвет), 6) 2160х250 мм (окрашен в красный цвет).  | 1 | комплект |
| **2** | **Лавка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размеры: 950х810 мм. | 1 | шт. |
| **3** | **Столик**  | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размер 1300х350 мм (окрашен в желтый цвет). | 1 | шт. |
| **5** | **Навес крыши над столиком** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размеры: 1300х400 мм (окрашены в красный цвет). | 1 | шт. |
| **6** | **Арка входа** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размеры: 610х600 мм (окрашены в красный цвет) и двух клееных брусьев не более 100х100 мм , окрашенных в коричневый цвет. | 2 | шт. |
| **7** | **Крыша домика** | Арка выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размеры: 800х565 мм (окрашены в желтый цвет)-2 шт. и скат крыши выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Размеры: 850х650 мм (окрашен в красный цвет). | 1 | комплект |
| **8** | **Каркас**  | Выполнен из стального уголка 40х40, металл имеет плавные радиусы тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской синего цвета. | 1 | шт. |
| **12** | **Счеты игровые** | Состоят: перекладины - 2 шт. (окрашена в синий цвет); крепления счет 400х69, толщиной не менее 21 мм (окрашено в бежевый цвет) 2 шт; Кольца пластиковые диаметром 110 мм (красное – 3 шт., синее – 3 шт., желтое – 3 шт., зеленое 3 шт.).  | 1 | комплект |
| **13** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 4440х4830х2000 |
| **14** | **Зона безопасности ДхШ, мм**  | 5440х5830 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**