|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **ИО 6.03.01 Песочный дворик Яхта****Серия «Транспорт»** |
| **Комплектация** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
|  | **Область применения** | Спортивные комплексы предназначены для детей от 6 до12 лет и выполняют следующие функции:Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. |  |  |
|  | **Башни** | Выполнены из четырёх клеёных брусьев, окрашенных в коричневый цвет, 100х100мм высота 2500мм; пол из ламинированной фанеры,с антискользящим покрытием 1000х1000мм,толщиной не менее 18мм; Размер башень 1000х1000 х2500(h)Отметка пола от планировочной отм. площадки 1200 мм В данном комплексе башни соединены в единую "палубу" .  | 3 | шт. |
|  | **Лестница** |  Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной не менее 21 мм и четырех ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной не менее 18 мм, ширина 760мм, высота 1200мм. | 1 | шт. |
|  | **Декоративные элементы** | Песочный дворик стилизован под яхту, имеются декоративные борта различных размеров, парус, накладка якорь. Элементы выполнены из влагостойкой фанеры различных размеров и толщин.Столбы , к которым крепится парус , выполнены из клеёного бруса 100х100мм. Все элементы отшлифованы и окрашены. | 1 | комплект |
|  | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 2820х9150х3500 |
|  | **Зона безопасности, мм**  | 5900х12150 |
|  |  |  |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**

