|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **ИО 6.14.02 Песочный дворик Космопорт****Серия «Космопорт»** |
| **Комплектация** |  **Количество** |  **Единица измерения** |
| **1** | **Борта** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный и синий цвет. Размеры бортов различные | 1 | комплект |
| **2** | **Лавка** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размеры различные | 1 | комплект |
| **3** | **Башни** | Выполнены из четырёх клеёных брусьев, окрашенных в коричневый цвет, не более 100х100мм высота 1500мм; без пола | 2 | шт. |
| **4** | **Навес песочницы**  | Выполнен из деревянного бруса, кромки бруса тщательно шлифованы, окрашены в бежевый цвет. Навес из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм, выполнен в виде круга диаметром 1220 мм.  | 1 | комплект |
| **5** | **Счеты** | Состоят: перекладины - 2 шт. (окрашена в синий цвет); крепления счет 400х69 толщиной не менее 21мм (окрашено в бежевый цвет) 2 шт; Кольца пластиковые диаметром 110 мм (красное – 3 шт., синее – 3 шт., желтое – 3 шт., зеленое 3 шт.). | 1 | комплект |
| **6** | **Арка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм , кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в синий и красный цвет и деревянного бруса не более 100х100 мм, брус окрашен в коричневый цвет Размеры арки: 1220х600 | 1 | комплект |
| **7** | **Каркас** | Выполнен из стального уголка 40х40, металл имеет плавные радиусы тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в синий цвет. | 1 | комплект |
| **13** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 4060х4030х2720 |
| **14** | **Зона безопасности ДхШ, мм**  | 5060х5030 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**