|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **МФ 10.01.08 Домик большой 2** |
| **Комплектация** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1. **1**
 | **Борт 1000х700****Бабочка** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размер: 1000х700х18, диаметр отверстий 230 мм. | 1 | шт |
| 1. **2**
 | **Лавка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размеры: 1910х230х18, 1700х230х18, 820х230х18 мм. | 3 | шт |
| 1. **3**
 | **Столбы** | Выполнены из деревянного бруса, кромки бруса тщательно шлифованы, окрашены в в коричневый цвет. Размер: 100х100х2000 мм. | 6 | шт |
| 1. **4**
 | **Крыша** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 2440х1220х9 мм. | 2 | шт |
| 1. **5**
 | **Перила1** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размеры: 1910х140(h)х24 мм. | 2 | шт |
| 1. **6**
 | **Штакетник** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый и красный цвета. Размеры: 700х140(h)х18 мм. | 7 | шт |
| 1. **7**
 | **Перила2** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в бежевый цвет. Размеры: 1700х140(h)х24 мм. | 2 | шт |
|  | **Арка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размеры: 2120х640(h)х15 мм. | 3 |  |
|  | **Борт 1910х700 Куст** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в зеленый цвет. Размер: 1910х700х18 мм | 1 | шт |
|  | **Счеты** | Выполнены из металлической перекладины, кругов для счет и креплений. Круги для счет выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в синий и красный цвета. Диаметр 150 мм ( в комплекте 14 шт), крепление счет выполнено из фанеры толщиной 24 мм имеет размеры 400х60 мм, окрашено в бежевый цвет, перекладины из стальной трубы диаметром 27 мм, окрашены порошковой краской в синий цвет. В комплекте 2 шт. | 1 | Комплект |
| 1. **8**
 | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 2440х2200х2370 |
| 1. **9**
 | **Зона безопасности, мм**  | 3440х3200 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**