|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **МФ 10.22.01 Беседка-пагода Карнавал** |
| **Комплектация** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1. **1**
 | **Борт 1000х 400** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы. Четыре борта с отв, три без отверстий. Борта окрашеры в разные цвета (красный, синий, желтый) Размер: 1000х400х18, диаметр отверстий 230 мм. | 7 | шт |
| 1. **2**
 | **Лавка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. | 7 | шт |
| 1. **3**
 | **Столбы** | Выполнены из деревянного бруса, кромки бруса тщательно шлифованы, окрашены в коричневый цвет. Размер: 100х100х2000 мм. | 8 | шт |
| 1. **4**
 | **Крыша** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет и зеленый цвет. | 8 | шт |
| 1. **5**
 | **Полы**  | Выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в коричневый цвет. Настил пола укладывается на лаги из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Лаги окрашены в зеленый цвет.  | 1 | комплект |
| 1. **6**
 | **Арка**  | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет.  | 8 | шт |
| 1. **8**
 | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 3100х3100х3250 |
| 1. **9**
 | **Зона безопасности, мм**  | 5100х5100 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**