|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **МФ 41.01.04 Скамья Солнышко** | | |
| **Комплектация** | | | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1. **1** | **Каркас** | Выполнен из профиля 30х30 ,металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в синий цвет. Концы профиля закрыты пластиковой заглушкой. Размер 480х40х1200(h) | 2 | шт |
| 1. **2** | **Декоративный борт** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в синий цвет. Размер 600х600х18 | 2 | шт |
| 1. **3** | **Детали сиденья** | Выполнены из доски 40х100 , торцы тщательно шлифованы, детали окрашены в бежевый цвет. Размер 1150х100х40 | 3 | шт |
| 1. **4** | **Детали спинки** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размер деталей спинки 1340х100х30, деталей сиденья 1220х100х30 | 1 | Комплект |
| 1. **5** | **Декоративная накладка солнышко** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размер 200х200х18 | 2 | шт |
| 1. **8** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 1200х600х900 | | |
| 1. **9** | **Зона безопасности, мм** | 1600х2200 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры закруглены и шлифованы, окрашены. Для окраски элементов из влагостойкой фанеры применяется водно-дисперсионное покрытие, устойчивое к атмосферному и химическому воздействию. На фанерных элементах нанесено стилизованное изображение износостойкими красками на UV-принтере. Финишное покрытие - водно-дисперсионный лак с добавлением биоцидной добавки НАНОСЕРЕБРО.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52168-2012.

Оборудование изготовлено по чертежам и техническим условиям изготовителя и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**

**Назначенный срок службы 10 лет.**